|  |  |
| --- | --- |
| **Устройство парка «Победы» (1-я очередь) в с. Головтеево Малоярославецкого района Калужской области** | Форма №4 |
| (наименование стройки) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета в сумме **4 277 155,2 р.** | |  | Смета в сумме **4 277 155,2 р.** | |
| Согласована | |  | Утверждена | |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |  |
|  |  |  |  |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  | (должность, подпись ) |
| « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

**Устройство парка «Победы» (1-я очередь)**

**в с. Головтеево Малоярославецкого района Калужской области**

Основание: Ведомость объёмов работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Сметная стоимость** | **4277155,2 р.** |
| **Нормативная трудоемкость** | **4 748 чел-ч** |
| **Сметная заработная плата** | **49 192 р.** |

Составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г и в текущем уровне цен, сложившихся на 4 квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр  и номер  позиции  норматива | Наименование  работ и затрат, единица  измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих,  чел.-ч, не занятых  обслуживанием машин  обслуживающих машины | |
| всего  основной  заработной  платы | эксплуатации  машин  в том числе  заработной  платы | всего | основной  заработной  платы | эксплуатации  машин  в том числе  заработной  платы |
| на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Раздел Устройство кирпичной аркады** | | | | | | | | |
| 1 | **01-02-058-06** | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2, 100 м3 | 0,3780 | 1 201,20  1 201,20 | 0,00  0,00 | 454 | 454 | 0  0 | 154,0000  0,0000 | 58,2120  0,0000 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 80 % (80,00 % \* ((1)\*1)) |  | 363 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 38,25 % (45,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 174 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 991 | 454 |  |  | 58 |
| 2 | **08-01-002-01** | Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3 | 2,4000 | 45,52  18,79 | 26,36  3,04 | 109 | 45 | 63  7 | 2,3000  0,2900 | 5,5200  0,6960 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 122 % (122,00 % \* ((1)\*1)) |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 68 % (80,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 207 | 45 | 63  7 |  | 6  1 |
| 3 | **02.3.01.02-0015** | Песок природный для строительных: работ средний, м3 | 2,8800 | 55,26  0,00 | 0,00  0,00 | 159 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 4 | **06-01-001-05** | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3, 100 м3 | 0,2850 | 13 711,02  6 703,56 | 2 859,41  433,11 | 3 908 | 1 911 | 815  123 | 785,8800  32,2900 | 223,9758  9,2026 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 105 % (105,00 % \* ((1)\*1)) |  | 2 136 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 55,25 % (65,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 1 124 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 7 168 | 1 911 | 815  123 |  | 224  9 |
| 5 | **04.1.02.01-0006** | Бетон мелкозернистый, класс: в15 (м200), м3 | 28,9275 | 490,00  0,00 | 0,00  0,00 | 14 174 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 6 | **08.4.03.04-0001** | Горячекатаная арматурная сталь класса: а-i, а-ii, а-iii, т | 1,2825 | 5 650,00  0,00 | 0,00  0,00 | 7 246 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 7 | **08-02-003-02** | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м, м3 | 60,8800 | 301,24  80,65 | 31,80  5,04 | 18 340 | 4 910 | 1 936  307 | 8,5800  0,3800 | 522,3504  23,1344 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 122 % (122,00 % \* ((1)\*1)) |  | 6 365 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 68 % (80,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 3 548 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 28 253 | 4 910 | 1 936  307 |  | 522  23 |
| 8 | **Прайс-Лист** | Кирпич строительный рядовой керамический полнотелый М150 250х120х65 (11,2 :1,2 :7,3\*1,02=1,30), шт. | 24 600,0000 | 1,30  0,00 | 0,00  0,00 | 31 980 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 9 | **08-02-003-09** | Кладка из кирпича: сводов и арок над проездами и проемами, м3 | 39,7400 | 374,22  157,58 | 31,80  5,04 | 14 872 | 6 262 | 1 264  200 | 16,3800  0,3800 | 650,9412  15,1012 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 122 % (122,00 % \* ((1)\*1)) |  | 7 884 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 68 % (80,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 4 394 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 27 150 | 6 262 | 1 264  200 |  | 651  15 |
| 10 | **Прайс-Лист** | Керамический облицовочный кирпич аустотелый гладкий. Красный М150 250х120х88 (12,6 :1,2 :7,3\*1,02=1,47), шт. | 16 492,0000 | 1,47  0,00 | 0,00  0,00 | 24 243 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 11 | **07-01-021-01** | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт | 0,0800 | 4 053,94  845,60 | 3 096,58  483,84 | 325 | 68 | 248  39 | 96,7500  35,8400 | 7,7400  2,8672 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 130 % (130,00 % \* ((1)\*1)) |  | 139 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 72,25 % (85,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 77 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 541 | 68 | 248  39 |  | 8  3 |
| 12 | **Прайс-Лист** | Перемычка 9ПБ-27-8-п (2720х120х190) (1244 :1,2 :7,3\*1,02=144,85), шт. | 8,0000 | 144,85  0,00 | 0,00  0,00 | 1 159 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 13 | **56-23-1** | Обрамление проемов угловой сталью, т | 0,2990 | 6 727,13  394,68 | 21,93  6,29 | 2 012 | 118 | 7  2 | 44,0000  0,4800 | 13,1560  0,1435 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 82 % |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 62 % |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 2 184 | 118 | 7  2 |  | 13 |
| 14 | **08.3.08.02-0011** | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: ст6сп, т | -0,2930 | 6 102,00  0,00 | 0,00  0,00 | -1 788 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 15 | **Прайс-Лист** | Уголок 63х63х5 (289,99:1,2 :7,3\*1,02=33,77), м | 84,6000 | 33,77  0,00 | 0,00  0,00 | 2 857 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 16 | **15-01-003-02** | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4, 100 м2 | 0,6720 | 27 445,49  24 477,16 | 170,16  55,35 | 18 443 | 16 449 | 114  37 | 2 237,4000  4,2600 | 1 503,5328  2,8627 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 105 % (105,00 % \* ((1)\*1)) |  | 17 310 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 46,75 % (55,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 7 707 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 43 460 | 16 449 | 114  37 |  | 1 504  3 |
| 17 | **Прайс-Лист** | Плита грантиная (4500 :1,2 :7,3\*1,02=523,97), шт. | 187,0000 | 523,97  0,00 | 0,00  0,00 | 97 982 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 18 | **08.1.02.25-0011** | Детали крепления, компл. | 187,0000 | 25,46  0,00 | 0,00  0,00 | 4 761 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 19 | **15-01-004-10** | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4, 100 м2 | 1,3126 | 15 842,36  14 265,46 | 107,97  35,68 | 20 795 | 18 725 | 142  47 | 1 322,1000  2,7400 | 1 735,3885  3,5965 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 105 % (105,00 % \* ((1)\*1)) |  | 19 711 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 46,75 % (55,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 8 776 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 49 282 | 18 725 | 142  47 |  | 1 735  4 |
| 20 | **Прайс-Лист** | Мраморная плитка белая (8500 :1,2 :7,3\*1,02=989,73), м2 | 118,3000 | 989,73  0,00 | 0,00  0,00 | 117 085 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 21 | **Прайс-Лист** | Мраморная плитка чёрная (10000 :1,2 :7,3\*1,02=1164,38), м2 | 12,9600 | 1 164,38  0,00 | 0,00  0,00 | 15 090 | 0 | 0  0 | 0,0000  0,0000 | 0,0000  0,0000 |
| 22 | **12-01-007-08** | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (=фартук из ицинкованной стали), 100 м2 | 0,3036 | 13 369,40  824,01 | 53,79  8,26 | 4 058 | 250 | 16  3 | 90,8500  0,6300 | 27,5821  0,1913 |
|  |  | *Накладные расходы* | | 120 % (120,00 % \* ((1)\*1)) |  | 304 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* | | 55,25 % (65,00 % \* ((1)\*0,85)) |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | *Итого с лимитированными затратами* | | р. |  | 4 502 | 250 | 16  3 |  | 28 |
|  |  | **Итого по разделу 1:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сумма по разделу без учёта НР и СП | | р. |  | 398 264 | 49 192 | 4 605  765 |  |  |
|  | | Сумма по разделу | | р. |  | 478 686 | 49 192 | 4 605  765 |  | 4 748  58 |
|  | | В т.ч. накладные расходы | | % |  | 54 373 |  |  |  |  |
|  | | В т.ч.сметная прибыль | | % |  | 26 049 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу 1:** | |  |  | 478 686 | 49 192 |  |  | 4 748  58 |
|  |  | **Итого по смете:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сумма по смете без учёта НР и СП | | р. |  | 398 264 | 49 192 | 4 605  765 |  |  |
|  | | Сумма по смете | | р. |  | 478 686 | 49 192 | 4 605  765 |  | 4 748  58 |
|  | | В т.ч. Накладные расходы | | % |  | 54 373 |  |  |  |  |
|  | | В т.ч. Сметная прибыль | | % |  | 26 049 |  |  |  |  |
|  | | Переход в текущие цены к -7,3 (Прочие объекты согласно письма Минстроя России от 09.12.2019 г. №46999-ДВ/09- 4 квартал 2019 года) (478686\*7,3) | |  |  | 3 494 408 |  |  |  |  |
|  | | Непредвиденные работы 2% | |  |  | 69 888 |  |  |  |  |
|  | | Итого с непредвиденными работами: | |  |  | 3 564 296 |  |  |  |  |
|  | | Ставка НДС | | 20,00 % |  | 712 859,2 |  |  |  |  |
|  | | Всего | | р. |  | 4 277 155,2 | 49 192 | 4 605  765 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил | () |
| (должность, подпись) | |
| Проверил | () |
| (должность, подпись) | |